**KAVAKLIBAĞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMERA ONARIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. ADAPTÖR

50/60 Hz , 12A Max, Output: 12V-5A

1. LED POWER SUPPLY

250 W, İNPUT: 110/220V+15, OUTPUT::12V

1. KAMERA

POWER: DC12V, 3.6 mm, Sistem: Pal

Not:

**1-Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır. İşçilik birim fiyata dahildir.**

**2-Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.**

**3-Teklif Cetvelleri Müdürlüğümüzden alınacaktır. 4-Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır.**

**5-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.**

**6-Kamera Onarımı Malzemesi işi teknik şartnameye uygun olacaktır.**

 İDARE