**STOR ZEBRA PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Kumaş %100 polyester olacaktır.

2-Kumaş ipliği flament (mukavemeti fazla) olacaktır.

3-Kumaşın tek kat ağırlığı (Im2)160 gram olacaktır.

4-Kumaş düz görünümlü olacaktır.

5- Açık kasa alimünyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.

6- Zincir akşamı plastik olmalı, perde boyuna göre ayarlanmalıdır

7-Etek çıtası kullanılmalıdır.

8- Renk ve desen kullanıcı tarafından belirlenecektir

9- Kurulum firmaya aitti