**KAVAKLIBAĞ İLKOKULUU MÜDÜRLÜĞÜ**

**İÇ-DIŞ OKUL SES SİSTEMİ DONATIM MALZEMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-İÇ-DIŞ OKUL SES SİSTEMİ

Özellikler:

1 Adet Provoice VPX-250 USB TR 250 Watt Mikser Amfi

6 Adet Provoice 6PTW 20 Watt Trafolu Duvar Hoparlör

2 Adet Provoice AQUA-200 450W 8 Ohm Dış Mekan Aqua Hoparlör

Provoice VPX-250 USB TR 250 Watt Mikser Amfi

50 watt Amplifikatör çıkış gücü olmalıdır

6 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi (30mV).

Ana Volüm, Bas, Tiz, kontrol imkanı.

Hoparlör çıkış empedansı 4 – 8 Ω (100V. opsiyonel).

İç – Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilmelidir.

USB girişli MP3 çalar, bluetooth bağlantı, uzaktan kumanda, flash belleğe kayıt olmalıdır.

Not:

**1- Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır.**

**2- Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.**

**3- Teklif Cetvelleri Müdürlüğümüzden alınacaktır. 4-Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır.**

**5-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.**

**6-Donatım Malzemesi ses sistemi işi teknik şartnameye uygun olacaktır.**

 İDARE