**ALÜMİNYUM EVYE VE YER FAYANSI ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Evyeler Alüminyum malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz olmalıdır.

2-Evye Montaj malzemesi olarak TSE standartlarına uygun çelik yapıştırıcı kullanılacaktır.

3- Montaj alanı slikon malzeme ile su sızıntısına karşı güçlendirilecektir.

7-Fayans montajında TSE Standartlarına uygun malzemeler kullanılacaktır.

9- Montaj ve montaj esnasında kullanılacak bütün malzemeler firmaya aittir.