**TEKNİK ŞARTNAME**

**1)MİXER**

En az 4 kanallı

Ekolayzerli

Fhantom 48V özellikli

 En az 300Watt

 Amfili

Stereo Çıkışlı

Kulaklık girişli

**2)İç Mekân Hoparlör**

Çift yönlü

 Trafolu

 En az 10 inç

 En az 120 watt

 En az 87 Db

 Frekans aralığı 110 Hz , 16 kHz

Duvara monteli aparatlı

**3) Dış Mekân Hoparlörü**

Su geçirmez özellikli

En az 200 watt

16 omh

**5)Mikrofon**

Kablolu (en az 2 metre)

Açma –Kapama düğmeli

**4)Bağlantı Kablosu**

200 metre- toprak hatlı

***NOT: Malzemelerin kurulumu firma tarafından yapılacaktır.***