TEKNİK ŞARTNAME

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **KALORİFER ISITMA HATTI** |
| 1 | **DEMONTAJLAR:**  45 ADET DÖKME DİLİM RADYATÖRÜN DEMONTAJI YAPILACAKTIR. |
| 2 | **MONTAJLAR:**  TOPLAM 25 ADET YENİ PANEL RADYATÖR MONTAJI YAPILACAKTIR. DAHA ÖNCE DEMONTAJI YAPILMIŞ OLAN DÖKME DİLİMLİ RADYATÖRLER WC, KORİDOR VE MERDİVEN  BAŞLARINA MONTAJI YAPILACAKTIR. |
| 3 | **MALZEMELER:** 24 ADET 29,80 METRE TİP22 PANEL RADYATÖR, PPRC DİŞLİ FİTTİNGSLER, PPRC BORU, RADYATÖR VANALARI, KOLON BORUSU, KONSOL VE TAPALAR, VİDA-DÜBEL, KETEN VB. DAHİLDİR. |
| **B** | **BAKIM VE ONARIM :** TOPLAM 60 ADET DÖKME DİLİM RADYATÖRÜN BAKIM VE ONARIM İŞLERİ YAPILACKTIR. |
|  |  |

Hakimi Lokman ÇETİN

Okul Müdürü